Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Zamawiający:
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Towarowa 2d

08-530 Dęblin
FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące Wykonawcy/Wykonawców:
Nazwa



..............................................................................

Siedziba


..............................................................................

Nr telefonu


…….......................................................................

Nr NIP



..............................................................................
Nr REGON


..............................................................................
Adres e-mail (na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję): .......................................

Adres do e-Doręczeń:
……………………………..…………………………
ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawę samochodu specjalnego przeznaczonego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji”

Oferujemy:

· samochód (podwozie): ...…………………………………………………………………………
                                     (PRODUCENT, MODEL, TYP)
-
zabudowę: …………………………………………………………………………………………
(PRODUCENT, MODEL, TYP)
posiadający poniższe parametry techniczne:

	Lp.
	Wymagane parametry
	Oferowane parametry

(skreślić TAK lub NIE

lub wpisać parametr

lub skreślić niewłaściwe)

	Opis zabudowy specjalistycznej

	1. Zabudowa

	1
	Fabrycznie nowa
	TAK/NIE

	2
	Rok produkcji: 2027
	TAK/NIE

…………. rok

	3
	Długość całkowita pojazdu maksymalnie: 8 500 mm
	TAK/NIE

…………… mm

	4
	Wysokość całkowita pojazdu maksymalnie: 3 600 mm
	TAK/NIE

…................. mm

	2. Zbiornik zasadniczy

	1
	Zbiornik z wypukłymi dennicami oraz z zewnętrznymi pierścieniami wzmacniającymi zbiornik, z zaworem bezpieczeństwa ustawionym na ciśnienie robocze minimum -0,8/+0,5 bar
	TAK/NIE

…................. bar

	2
	Zbiornik wykonany ze stali węglowej o podwyższonej wytrzymałości minimum S355 i grubości minimum 6 mm
	TAK/NIE

…................. mm

	3
	Pojemność całkowita zbiornika nie mniejsza niż 8 000 litrów
	TAK/NIE

…................. l

	4
	Rama pomocnicza zbiornika z siodłem stabilizacyjnym wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości (minimum klasy S355) i zabezpieczona dodatkową, elastyczną powłoką antykorozyjną,
	TAK/NIE

	5
	Zbiornik podzielony stałą przegrodą na dwie komory:

-
komora szlamu minimum 4 000 litrów,
komora wody minimum 4 000 litrów
	TAK/NIE

komora szlamu: …................. l

komora wody: …................. l

	3. Komora wody

	1
	Rurociąg do napełniania DN 50 z prawej strony (pasażera) z zasuwa odcinającą i filtrem
	TAK/NIE

	2
	System zabezpieczający przed skażeniem źródła wody w czasie napełniania
	TAK/NIE

	3
	Wskazówkowy pomiar ilości wody w zbiorniku
	TAK/NIE

	4
	Spust wody ze zbiornika
	TAK/NIE

	4. Dennica zamykająca

	1
	Otwierana do góry z tyłu na całym przekroju zbiornika
	TAK/NIE

	2
	Uszczelnienie pomiędzy płaszczem, a dennicą uszczelką gumową olejoodporną, ułożoną w szczelinie ustalającej
	TAK/NIE

	3
	Ryglowanie dennicy hydrauliczne z automatycznym zabezpieczeniem przed niekontrolowanym otwarciem
	TAK/NIE

	4
	Stanowisko sterowania dennicą w miejscu umożliwiającym ciągłą obserwację
	TAK/NIE

	5. Króćce ssania i opróżniania umieszczone w dennicy tylnej

	1
	Króciec ssąco-spustowy z zaworem oraz rurą o długości umożliwiającej łatwe podpięcie węża ssawnego DN110
	TAK/NIE

	2
	Króciec ssący z zaworem oraz rurą o długości umożliwiającej łatwe podpięcie węża ssawnego DN 110
	TAK/NIE

	3
	Zakończone złączem typu STORZ
	TAK/NIE

	4
	Zaślepka transportowa
	TAK/NIE

	5
	Odpowietrznik
	TAK/NIE

	6. Komora szlamu

	1
	Opróżnianie zaworem ssąco-spustowym
	TAK/NIE

	2
	Rynna zlewowa zabezpieczająca tylne części samochodu przed zalaniem nieczystościami podczas opróżniania zbiornika (z blachy o grubości minimum 4 mm), wykonana ze stali nierdzewnej, mazerowanej
	TAK/NIE

…........... mm

	3
	Wskaźnik kontroli napełnienia komory szlamu – rurowy, osłonięty blachą nierdzewną, z możliwością jego czyszczenia bez demontażu
	TAK/NIE

	4
	Zrzut wody (nadosadowej) znad szlamu za pomocą wysięgnika z kołowrotem
	TAK/NIE

	5
	Na przegrodzie stałej w komorze osadu, zespół dysz zraszających ułatwiających czyszczenie komory osadu, wykonany ze stali nierdzewnej
	TAK/NIE

	6
	Opróżnianie gęstego osadu płytą wygarniającą z ruchomą klapą umożliwiającą wygarnianie pozostałego osadu, płyta połączona z dennicą cięgnami, płyta i cięgna wykonane ze stali nierdzewnej
	TAK/NIE

	7. Przygotowanie do eksploatacji w porze zimowej

	1
	Zamontowany podgrzewacz wody, o mocy co najmniej 30 kW; zasilany ze zbiornika paliwa podwozia, pracujący wraz z pompą obiegową zarówno na postoju, w czasie jazdy, jak i w czasie pracy urządzeń zabudowy, umożliwiający pracę w temperaturach do – 15oC
	TAK/NIE

moc: …...... kW

temperatura do: ……. oC

	8. Pompa ssąca

	1
	Pompa łopatkowa, chłodzona cieczą, zamontowana wysoko na ramie pomocniczej
	TAK/NIE

	2
	Wydajność ssania minimum 1 300 m3/h
	TAK/NIE

……………. m3/h

	3
	Głębokość ssania bez inżektora – co najmniej 6 m od poziomu jezdni
	TAK/NIE

………….. m

	4
	Zużycie oleju maksymalnie 0,3 l/h
	TAK/NIE

………….. l/h

	5
	Zbiornik na olej minimum 7,5 litra
	TAK/NIE

………….. l

	9. System zabezpieczający pompę ssącą

	1
	Wielostopniowe zabezpieczenie przed dostaniem się osadu do pompy w przypadku całkowitego napełnienia komory osadu:

-
pneumatyczny zawór motylkowy,

-
zawór piłkowy w komorze osadu,

-
separator z zaworem piłkowym oraz siatką nierdzewna w środku o pojemności minimum 70 litrów, z zaworem spustowym z wężem oraz z wziernikiem optycznym,

-
czujnik przepełnienia separatora
	TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

…………. l

TAK/NIE

	2
	Wielodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia powietrza zasysanego z możliwością ustawienia zaworu w co najmniej 3 pozycjach: ssanie / wyrównanie ciśnień / tłoczenie
	TAK/NIE

	3
	Pneumatyczne sterowanie zaworem wielodrożnym
	TAK/NIE

	4
	Filtr powietrza ze stali nierdzewnej w obudowie z metalu niekorodującego
	TAK/NIE

	5
	Tłumik o pojemności minimum 100 litrów, z zaworem spustowym z wężem
	TAK/NIE

……. l

	6
	Możliwość jednoczesnej pracy układem ssącym i ciśnieniowym
	TAK/NIE

	10. Kołowrót węża ssawnego z wysięgnikiem

	1
	Kołowrót z wysięgnikiem zainstalowany horyzontalnie na zbiorniku
	TAK/NIE

	2
	Czujnik posadowienia wysięgnika w pozycji transportowej oraz świetlny w kabinie kierowcy
	TAK/NIE

	3
	Hydrauliczny napęd wszystkich funkcji
	TAK/NIE

	4
	Sterowanie wszystkimi funkcjami kołowrotu i wysięgnika, radiowe i ręczne z kasety sterowniczej
	TAK/NIE

	5
	Wysięgnik podnoszony o kąt minimum 30 stopni
	TAK/NIE

…….. stopni

	6
	Kołowrót z wysięgnikiem obracany o kąt co najmniej 180 stopni
	TAK/NIE

…….. stopni

	7
	Zasięg wysięgnika na stronę lewą, prawą oraz do tyłu minimum 4 800 mm — mierzony od osi obrotu
	TAK/NIE

…….. mm

	8
	Nawinięty wąż ssawny gumowy DN110 o długości minimum 20 m zakończony złączem STORZ
	TAK/NIE

…….. m

	9
	Zaślepka z zaworem spustowym, na wąż ssawny DN110 ze złączem STORZ, uniemożliwiająca wydostawanie się nieczystości z węża ssawnego w czasie jazdy
	TAK/NIE

	11. Stelaż na węże ssawne

	1
	Wykonany ze stali nierdzewnej
	TAK/NIE

	2
	Zamontowany po lewej stronie (kierowcy)
	TAK/NIE

	3
	Szczelny z zaworami spustowymi
	TAK/NIE

	4
	Długość nie mniejsza niż 3 m
	TAK/NIE

……….. m

	12. Skrzynie na wyposażenie

	1
	Wykonane ze stali nierdzewnej mazerowanej, szczelne z zaworami spustowymi
	TAK/NIE

	2
	Skrzynie o długości minimum 3 m, z prawej i lewej strony pojazdu
	TAK/NIE

………… m

	3
	Skrzynie z drzwiczkami zamykanymi na klucz
	TAK/NIE

	13. Oświetlenie ostrzegawcze i oświetlenie do pracy nocnej

	1
	Lampy LED zamontowane na tyle zabudowy – 2 szt.
	TAK/NIE

……. szt.

	2
	Lampa LED zamontowana na głównym kołowrocie ciśnieniowym – 1 szt.
	TAK/NIE

……. szt.

	3
	Lampa LED zamontowana na wysięgniku węża ssącego – 1 szt.
	TAK/NIE

……. szt.

	4
	Lampy LED zamontowane na panelach reklamowych po lewej oraz prawej zabudowy
	TAK/NIE

	5
	Lampa LED robocza na przewodzie spiralnym z magnesem – 1 szt. 
	TAK/NIE

……. szt.

	6
	Lampy błyskowe LED ostrzegawcze na tyle zabudowy – 2szt.
	TAK/NIE

……. szt.

	7
	Belka ostrzegawcza LED na kabinie z napisem „ZAKŁAD WOD-KAN”
	TAK/NIE

	8
	Niezależne od siebie sterowanie oświetleniem
	TAK/NIE

	14. Pompa wysokociśnieniowa

	1
	O wydajności minimum 330 l/min maksimum 340 l/min, przy ciśnieniu co najmniej 160 bar
	TAK/NIE

……….. l/min

………. bar

	2
	Zabudowana wysoko na ramie pośredniej leżącej na ramie podwozia
	TAK/NIE

	3
	Filtr przepływu w obudowie z metalu nie korodującego, z wkładem siatkowym ze stali nierdzewnej
	TAK/NIE

	15. System zabezpieczający pompę wysokociśnieniową

	1
	Zawór membranowy
	TAK/NIE

	2
	Zawór przeciw przeciążeniowy
	TAK/NIE

	3
	Płynna, bezstopniowa regulacja wydatku i ciśnienia
	TAK/NIE

	4
	Sygnał niskiego stanu wody
	TAK/NIE

	5
	Automatyczne zabezpieczenie pompy w przypadku braku wody
	TAK/NIE

	16. Główny kołowrót ciśnieniowy

	1
	Pojemność szpuli kołowrotu minimum 160 m węża DN25
	TAK/NIE

…….. m

	2
	Bezstopniowy napęd hydrauliczny (zwijania i rozwijania) z możliwością uruchamiania w obie strony
	TAK/NIE

	3
	Sterowanie rozwijaniem i zwijaniem węża radiowe i ręczne z kasety sterowniczej
	TAK/NIE

	4
	Licznik wysuwu węża z możliwością kasowania ustawień
	TAK/NIE

	5
	Automatyczne układanie węża na szpuli
	TAK/NIE

	6
	Kołowrót otwierany na stronę prawą (pasażera), na promieniu minimum 1 250 mm
	TAK/NIE

……… mm

	7
	Na kołowrocie zamontowana lampa LED oświetlająca miejsce pracy
	TAK/NIE

	17. Pomocniczy kołowrót ciśnieniowy

	1
	Zabudowany z tyłu pojazdu za tylną osią po stronie pasażera, poniżej zbiornika
	TAK/NIE

	2
	Wąż ciśnieniowy DN13 na kołowrocie, co najmniej 60 m
	TAK/NIE

…….. m

	3
	Napęd hydrauliczny z pozycją „wolnego biegu”
	TAK/NIE

	4
	Ręczne wspomaganie układania węża za pomocą rączki suwakowej oraz rolek
	TAK/NIE

	5
	Pistolet ciśnieniowy z dwoma różnymi dyszami
	TAK/NIE

	6
	Szpula na wąż DN13 wykonana ze stali nierdzewnej o pojemności minimum 60 m
	TAK/NIE

…….. m

	18. Lakierowanie oraz zabezpieczenie antykorozyjne

	1
	Lakierowanie zbiornika lakierem poliuretanowym dwuskładnikowym, w kolorze zielonym RAL-6005 lub zbliżonym
	TAK/NIE

……………

	2
	Lakierowanie ramy pomocniczej lakierem poliuretanowym dwuskładnikowym w kolorze ramy podwozia
	TAK/NIE

	3
	Lakierowanie wnętrza zbiornika farbą epoksydową
	TAK/NIE

	19. Inne elementy zabudowy oraz wyposażenia

	1
	Drabina zamontowana po stronie prawej (pasażera)
	TAK/NIE

	2
	Dysze ciśnieniowe: DN25 – 3 szt., DN13 – 2 szt.
	TAK/NIE

DN25: ….. szt.

DN13: ….. szt.

	3
	Gwintowane uchwyty na dysze ciśnieniowe DN25 oraz DN13 w szafce
	TAK/NIE

	4
	Pojemnik na odpady wykonany ze stali nierdzewnej z zaworem spustowym
	TAK/NIE

	5
	Uchwyt na pachołki wykonany ze stali nierdzewnej oraz pachołki – 3 szt.
	TAK/NIE

…… szt.

	6
	Węzeł sanitarny – instalacja do mycia rąk z podgrzewaną wodą
	TAK/NIE

	7
	Pojemnik na mydło i płyn do dezynfekcji
	TAK/NIE

	8
	Klucze do montażu dysz ciśnieniowych
	TAK/NIE

	9
	Imadło zamontowana w szafce
	TAK/NIE

	10
	Wąż ciśnieniowy z oplotem tekstylnym DN25 – minimum 120 m
	TAK/NIE

……. m

	11
	Wąż ciśnieniowy z oplotem tekstylnym DN13 – minimum 60 m
	TAK/NIE

……. m

	12
	Wąż ssący DN110 – minimum 20 m – gumowy zbrojony
	TAK/NIE

……. m

	13
	Wąż ssący DN110 – 2 szt. po 3 m ze złączem STORZ
	TAK/NIE

….. szt.

……. m

	14
	Pasy do spinania węży ssących
	TAK/NIE

	15
	Pistolet ciśnieniowy z dwoma dyszami (płaska, skupiona) wraz z uchwytem transportowym ze stali nierdzewnej
	TAK/NIE

	16
	Rolka górna kanałowa na wąż DN25
	TAK/NIE

	17
	Rura, prowadnica łukowa typu „banan” zabezpieczająca wąż przed przetarciami o ostre krawędzie podczas wprowadzania węża do kanału
	TAK/NIE

	18
	Gracka do wygarniania osadu ze zbiornika
	TAK/NIE

	19
	Haki do otwierania studzienek – 2 szt.
	TAK/NIE

……. szt.

	20
	Inżektor ze stali nierdzewnej z zakuciem STORZ
	TAK/NIE

	21
	Wąż do napełniania komory wody, parciany/strażacki DN50 minimum 10 m
	TAK/NIE

……. m

	22
	Zaślepka do zaworu ssąco-spustowego na dennicy złącze STORZ – 2 szt.
	TAK/NIE

……. szt.

	23
	Zaślepka z zaworem spustowym, do węża ssącego na kołowrocie, ze złączem STORZ – 1 szt.
	TAK/NIE

……. szt.

	24
	Wąż do opróżniania komory wody, separatora oraz tłumika
	TAK/NIE

	25
	Wciągarka linowa elektryczna z linką minimum 15 m
	TAK/NIE

……. m

	26
	Kamera najazdowa zamontowana z tyłu pojazdu z monitorem w kabinie, rozmiar wyświetlacza minimum 7”
	TAK/NIE

……. ”

	27
	Zbiornik oleju hydraulicznego poniżej ramy podwozia
	TAK/NIE

	28
	Piecyk grzewczy wody czystej poniżej ramy podwozia
	TAK/NIE

	Opis sterowania zabudową

	1. Panel obsługi I – znajdujący się w kabinie kierowcy, wyposażony w:

	1
	Włącznik główny
	TAK/NIE

	2
	Włącznik lamp błyskowych
	TAK/NIE

	3
	Włącznik lamp roboczych tylnych
	TAK/NIE

	4
	Włącznik systemu ogrzewania wody czystej
	TAK/NIE

	5
	Kontrolka parkowania wysięgnika, w położeniu transportowym (akustyczne ostrzeżenie o niezłożonym wysięgniku)
	TAK/NIE

	2. Panel obsługi II – zamontowany na stelażu głównego kołowrotu węża ciśnieniowego w wodoszczelnej szafce ze stali nierdzewnej powinien posiadający

	1
	Wyświetlacz ze wskazaniami:

· obroty silnika,

· ciśnienie wody,

· ciśnienie/podciśnienie w komorze osadu,

· licznik rozwinięcia węża ciśnieniowego,

· wyłącznik awaryjny
	TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

	2
	Przełączniki:

· reset licznika rozwinięcia węża DN25,

· ryglowanie bębna węża DN 25
	TAK/NIE

TAK/NIE

	3. Panel obsługi III – umieszczony po prawej stronie ciągu szafek, wyposażony w:

	1
	Panel operatorski 7", na którym wyświetlony jest:

· wizualny wskaźnik poziomu wody czystej,

· informacja o maksymalnym przepełnieniu zbiornika osadu,

· informacja o wciśniętym włączniku bezpieczeństwa,

· informacja o długości rozwiniętego węża ciśnieniowego,

· graficzny wskaźnik obrotów silnika,

· informacja o RBH pompy wody,

· informacja o RBH kompresora,

· informacja o nastawie ciśnienia wody,

· informacja o bieżącym ciśnieniu wody,

· informacja o ciśnieniu w zbiorniku osadu
	TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

	2
	Przełączniki:

· praca kompresora: włącz / wyłącz,

· ciśnienie: włącz / wyłącz,

· zawór klapowy: otwórz / zamknij,

· płynna regulacja obrotów silnika (+/-),

· wyłącznik awaryjny,

· sterowanie wysięgnikiem oraz kołowrotem za pomocą joysticków czterokierunkowych,

· aktywacja systemu zdalnego sterowania,

· elektroniczna regulacja ciśnienia wody,

· przełącznik blokady rygli i otwierania dennicy,

· przełącznik otwierania/zamykania rygli,

· przełącznik otwierania/zamykania dennicy,

· włącznik lamp roboczych bok lewy,

· włącznik lamp roboczych bok prawy,

· włącznik lamp roboczych pod wysięgnikiem,

· włącznik lampy roboczej na kołowrocie DN25
	TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

	4. Stanowisko obsługi IV – umieszczone z boku zabudowy w jej przedniej części wyposażone w:

	1
	Włącznik przedmuchu pneumatycznego układu wysokociśnieniowego
	TAK/NIE

	5. Stanowisko radiowego sterowania wyposażone w:

	1
	Wysięgnik podnoszenie / opuszczanie
	TAK/NIE

	2
	Wysięgnik wysuwanie / wsuwanie
	TAK/NIE

	3
	Wysięgnik obrót: lewo / prawo
	TAK/NIE

	4
	Wysięgnik zwijanie/rozwijanie węża ssawnego DN110
	TAK/NIE

	5
	Praca kompresorem: ssanie / tłoczenie
	TAK/NIE

	6
	Zawór klapowy: otwarty / zamknięty
	TAK/NIE

	7
	Ciśnienie wody: włącz/wyłącz
	TAK/NIE

	8
	Regulacja ciśnienia wody
	TAK/NIE

	9
	Zwijanie / rozwijanie węża ciśnieniowego DN25
	TAK/NIE

	10
	Obroty silnika +/-
	TAK/NIE

	11
	Wyłącznik awaryjny
	TAK/NIE

	12
	Zawór ciśnieniowy wody na wężu DN25
	TAK/NIE

	Opis podwozia pojazdu

	1. Ogólne dane pojazdu:

	1
	Podwozie fabrycznie nowe
	TAK/NIE

	2
	Rrok produkcji podwozia nie starszy niż 2026 r.
	TAK/NIE

…….. rok

	3
	Dostosowany do ruchu prawostronnego
	TAK/NIE

	4
	Dopuszczalna masa całkowita: maksymalnie 18 000 kg
	TAK/NIE

…….. kg

	5
	Zbiornik paliwa minimum 150 litrów
	TAK/NIE

…….. l

	6
	Zbiornik AdBlue minimum 30 litrów
	TAK/NIE

…….. l

	7
	Podwozie 4x2 (dwuosiowe)
	TAK/NIE

.… x ….

	2. Silnik

	1
	Silnik Diesla o mocy minimum 290 kW 
	TAK/NIE

…….. kW

	2
	Spełniający normy emisji spalin: minimum EURO 6
	TAK/NIE

	3
	Moment obrotowy nie mniejszy niż 1700 Nm
	TAK/NIE

…….. Nm

	4
	Sprężarka powietrza
	TAK/NIE

	5
	Hamulec silnikowy z dodatkowym uruchamianiem przez pedał hamulca
	TAK/NIE

	6
	Ogranicznik prędkości jazdy do 90 km/h
	TAK/NIE

…….. km/h

	7
	Chłodnica wody i chłodnica powietrza doładowującego
	TAK/NIE

	8
	Moduł sterujący do zewnętrznej wymiany danych, także dla zabudowy
	TAK/NIE

	9
	Siatka ochronna chłodnicy przeciw owadom
	TAK/NIE

	10
	Wentylator ze sprzęgłem wiskotycznym
	TAK/NIE

	11
	Wydech spalin wyprowadzony do góry
	TAK/NIE

	12
	Układ chłodzenia zapewniający stabilną pracę zestawu technologicznego w temperaturze powietrza co najmniej + 30oC
	TAK/NIE

…….. oC

	13
	Filtr wstępny paliwa z podgrzewaczem dla eksploatacji zimowej
	TAK/NIE

	3. Skrzynia biegów:

	1
	Automatyczna/zautomatyzowana z możliwością zmiany przełożeń, manetka skrzyni biegów przy kolumnie kierowniczej
	TAK/NIE

	2
	Włącznik ustawienia neutralnego
	TAK/NIE

	3
	Fabryczna przystawka odbioru mocy odsilnikowa spełniająca wymogi zabudowy
	TAK/NIE

	4. Zawieszenie, napęd, opony:

	1
	Przednia oś, nośność minimum 9 000 kg ze stabilizatorem
	TAK/NIE

…….. kg

	2
	Tylna oś, nośność minimum13 000 kg ze stabilizatorem
	TAK/NIE

…….. kg

	3
	Tylne zawieszenie pneumatyczne z odpowietrznikiem wyprowadzonym na górę
	TAK/NIE

	4
	Rozstaw osi maksymalnie 4 000 mm
	TAK/NIE

…….. mm

	5
	Przednia belka najazdowa wysoka, w wersji budowlanej
	TAK/NIE

	6
	Tylna belka najazdowa wykonana z aluminium w kształcie litery C, zabezpieczająca tylne światła zespolone przed uszkodzeniem, górna powierzchnia belki ryflowana
	TAK/NIE

	7
	Napęd na koła tylne z blokadą mechanizmu różnicowego
	TAK/NIE

	8
	Opony – oś przednia 2 szt. 385 / 65 R22,5; opony wielosezonowe
	TAK/NIE

…….. szt.

… / ….

	9
	Opony – oś tylna 4 szt. 315 / 80 R22,5, opony wielosezonowe typu M+S (rodzaj bieżnika – gruba kostka),
	TAK/NIE

…….. szt.

… / ….

	10
	Koło zapasowe 1 szt. na oś tylną; zgodne z konfiguracją ogumienia osi tylnej,
	TAK/NIE

…….. szt.

	11
	Koło zapasowe 1 szt. na oś przednią; zgodne z konfiguracją ogumienia osi przedniej,
	TAK/NIE

…….. szt.

	12
	Osłony nakrętek kół
	TAK/NIE

	5. Układ kierowniczy:

	1
	Kolumna kierownicza po lewej stronie (dla ruchu prawostronnego)
	TAK/NIE

	2
	Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie
	TAK/NIE

	3
	Kierownica wielofunkcyjna, z regulowaną wysokością i pochyleniem
	TAK/NIE

	4
	Blokada koła kierownicy
	TAK/NIE

	6. Układ hamulcowy:

	1
	ABS – układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
	TAK/NIE

	2
	ASR – system antypoślizgowy
	TAK/NIE

	3
	ESP – układ stabilizacji toru jazdy
	TAK/NIE

	4
	Hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej
	TAK/NIE

	5
	Przyłącze sprężonego powietrza z przodu
	TAK/NIE

	6
	Osuszacz powietrza
	TAK/NIE

	7
	Czujnik wilgoci w układzie sprężonego powietrza
	TAK/NIE

	8
	Elektroniczny hamulec postojowy
	TAK/NIE

	7. Kabina dzienna, wyposażenie i cechy:

	1
	Kolor kabiny – biały RAL 9010 lub zbliżony; wewnętrzna wysokość kabiny od podłogi do sufitu minimum 180 cm
	TAK/NIE

…………..

……. cm

	2
	Zewnętrzne oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera
	TAK/NIE

	3
	Zawieszenie kabiny amortyzowane
	TAK/NIE

	4
	Kabina 3-osobowa z pasami bezpieczeństwa (kierowca + 2 siedzenia pojedyncze)
	TAK/NIE

	5
	Centralny zamek z pilotem
	TAK/NIE

	6
	Roleta przedniej szyby
	TAK/NIE

	7
	Lusterka prawe: dojazdowe oraz szerokokątne
	TAK/NIE

	8
	Lusterko prawe krawężnikowe
	TAK/NIE

	9
	Lusterka wsteczne podgrzewane i elektryczne sterowane
	TAK/NIE

	10
	Pokrycie siedzeń odporne na zabrudzenia, dodatkowo pokrowce na siedzenia
	TAK/NIE

	11
	Siedzenie kierowcy z podłokietnikiem i zawieszeniem pneumatycznym
	TAK/NIE

	12
	Przestrzeń za siedzeniem kierowcy do tylnej ściany minimum 250 mm
	TAK/NIE

……. mm

	13
	Obicie drzwi zmywalne
	TAK/NIE

	14
	Dywaniki gumowe
	TAK/NIE

	15
	Klimatyzacja manualna lub automatyczna
	TAK/NIE

…………………

	16
	Elektryczne podnośniki szyb drzwi kierowcy i pasażera
	TAK/NIE

	17
	Wykładzina z tworzywa na podłodze
	TAK/NIE

	18
	Komputer pokładowy w języku polskim
	TAK/NIE

	19
	Radio
	TAK/NIE

	20
	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
	TAK/NIE

	8. Światła i oświetlenie pojazdu:

	1
	Światła mijania (LED, halogenowe lub ksenonowe)
	TAK/NIE

…………

	2
	Światła do jazdy dziennej
	TAK/NIE

	3
	Światła pozycyjne
	TAK/NIE

	4
	Boczne światła obrysowe
	TAK/NIE

	5
	Światła przeciw mgłowe
	TAK/NIE

	6
	Tylne światła wmontowane w tylną belkę najazdową, chronione przed uszkodzeniem i zabrudzeniem
	TAK/NIE

	9. Układ elektryczny:

	1
	Akumulatory mało obsługowe minimum 170 Ah
	TAK/NIE

………… Ah

	2
	Przestrzeń na akumulatory zamykana i izolowana termicznie
	TAK/NIE

	3
	Alternator prądu trójfazowego minimum 28 V 120 A
	TAK/NIE

………… V

…………. A

	4
	Sygnał dźwiękowy załączonego biegu wstecznego (dla kierowcy oraz dla osób postronnych)
	TAK/NIE

	5
	System stabilizacji toru jazdy
	TAK/NIE

	6
	Asystent utrzymania pojazdu na zadanym pasie jazdy
	TAK/NIE

	10. System pneumatyczny:

	1
	wyposażony w zawór przeciążeniowy, dodatkowy zbiornik sprężonego powietrza, jednostkę obsługową, zawory sterujące i linie rozprowadzające powietrze
	TAK/NIE

	11. Inne:

	1
	Fartuchy przeciw błotne (antyrozbryzgowe) przednie i tylne
	TAK/NIE

	2
	Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica
	TAK/NIE

	3
	Podnośnik hydrauliczny dedykowany do typu podwozia
	TAK/NIE

	4
	Kliny pod koła – 2 szt.
	TAK/NIE

	5
	Żółto-czerwone odblaskowe oznaczenia zgodne z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce dotyczącymi oznakowania konturowego na samochodach ciężarowych
	TAK/NIE

	6
	Wykonawca na własny koszt zamontuje do pojazdu system GPS współpracujący i widoczny w posiadanym przez Zamawiającego systemie firmy: ELTE GPS Sp. z o.o.
	TAK/NIE


Oferujemy wykonanie całości ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zapytania ofertowego za cenę:
Cena brutto: …………………. PLN, słownie: ......................................................

podatek VAT …..% w wysokości …………… PLN,

Cena netto: 
........................ PLN

Podana cena brutto obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia 

Termin dostawy: do ……… dni od dnia zawarcia umowy.
Warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.
Oświadczam, że:
· zamówienie wykonamy samodzielnie*,

· część zamówienia realizowana będzie z udziałem następujących podwykonawców (należy określić zakres i podać firmę podwykonawcy)*:

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................*
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię 
................................................................................................................,

Stanowisko 

................................................................................................................,

Telefon

...............................................,

Zakres:

- do reprezentowania w postępowaniu*,

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy*.
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczamy, że:

1. zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,

2. wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

3. akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy,

4. jestem/jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert,

5. nie uczestniczymy jako Wykonawca lub Współwykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2)
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1). 
2) W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
Zastrzeżenie Wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być ogólnie udostępnione (ponadto należy wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa):

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
Inne informacje Wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić
……………., dnia ……………. r.
...............................................................................
(czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

lub kwalifikowany podpis elektroniczny

lub podpis zaufany lub podpis osobisty)
Uwaga:
W przypadku składania oferty wspólnej Ofertę podpisuje ustanowiony do reprezentowania w postępowaniu Pełnomocnik lub łącznie wszyscy Wykonawcy składający wspólną ofertę.
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